Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, 029 56 Zákamenné 967

Číslo spisu: 00228/2014 V Zákamennom, 13.6.2014

POVERENIE A PRIESKUM TRHU č. 2/2014

Poverujem pracovníčku Mgr. Martinu Sivčákovú prieskumom trhu (telefonické oslovenie firiem, porovnanie cien v cenníkoch na webe) na dodávku výmeny mantinelového oplotenia ihriska s umelou trávou o rozmeroch 33 x 18 m pre ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom.

Termín ukončenia prieskumu trhu je 20.6.2014

Dodávka zahŕňa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Materiál, tovar | Množstvo | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| Dodávka,demontáž a montáž oplotenia | | | | | | |
|  | Dodávka a montáž AL+PVC mantinelového oplotenia Výška oplotenia spolu 4m: | 102 | bm |  |  |  |
|  | Mantinel (AL+PVC) hrúbka 6mm, farba sivá rozmer: 2200x1000 mm/51ks. | 95,48 | m2 |  |  |  |
|  | Madlo ochranné AL | 95,48 | bm |  |  |  |
|  | PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm. | 44 | ks |  |  |  |
|  | PVC H profil na spoje mantinelov. | 44 | bm |  |  |  |
|  | PVC U profil na spoje mantinelov. | 16 | bm |  |  |  |
|  | Vystužovací jacklový profil galvanizovaný 30x30x2,5(FE): | 191,4 | bm |  |  |  |
|  | Sieť ochranná oko 4,5x4,5 zelená hr.60Ply,materiál PA, (102\*3m\*5%) | 321,3 | m2 |  |  |  |
|  | Spojovací materiál | 1 | Dielo |  |  |  |
|  | Vedľajšie režijné a pracovné náklady(4/4) | 1 | Dielo |  |  |  |
| CENA SPOLU D+M OPLOTENIA: | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| CENA ZA DIELO SPOLU: | | | | | € 0,00 | € 0,00 |

Termín dodania do 15. 9. 2014

Pri výbere dodávateľa bude zohľadňovaná najvýhodnejšia cenová ponuka.

           Mgr. Pavol Demko

riaditeľ školy

Tel. 043/5592320 fax: 043/5524630 Email: skola-zakamenne@bb.telecom.sk IČO: 36140783